\documentclass[aspectratio=169,11pt]{beamer}
\usetheme{default}
%\setbeamertemplate{frametitle}{}
\newenvironment{myline}
    %{\usebeamerfont{frametitle}\usebeamercolor[fg]{frametitle}\vfill\centering}
    {\usebeamerfont{frametitle}\vfill\centering}
    {\par\vfill}

\usetheme{Warsaw}
\usecolortheme{whale}
\usepackage{german}

\title{Retronetworking / BBS-Revival}
%\subtitle{Subtitle}
\author{Harald~Welte}
\date[Nov 2020, knf-kongress]{KNF Kongress 2020}
\institute{osmocom.org}


\begin{document}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}


%\begin{frame}{Outline}
%\begin{itemize}
%\end{itemize}
%\end{frame}

\begin{frame}{Was ist Retronetworking?}
\begin{itemize}
	\item Retrocomputing, aber in Bezug auf Netzwerktechnik
	\item bisheriger Fokus v.a. auf WAN-Technologie
	\item Dial-Up Verbindungen im analogen + digitalen Telefonnetz
	\begin{itemize}
		\item Analoge Telefonie + Modems
		\item ISDN Datenanrufe
		\item von der physikalischen "Ubertratung bis zur Anwendung
	\end{itemize}
	\item Historische Technik mit historischen Ger"aten, aber auch modernen Implementationen
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Ziele}
\begin{itemize}
	\item Sammlung {\it betriebsbereiter} historischer Technik aufbauen
	\item Portables Setup aus Telefon/ISDN-Netz und Endger"aten f"ur Veranstaltungen (CCC, Vintage Computing Festival, ...)
	\item Sammlung und Setup dokumentieren
	\item Menschen an alte Technik (wieder)heranf"uhren
\end{itemize}
\end{frame}


\begin{frame}{Gr"unde / Warum?}
\begin{itemize}
	\item Spass am Ger"at
	\item Kenntnis um die alte Technik geht verloren
	\item Generationen j"ungerer Nerds kennen diese Zeiten garnicht
	\item Museen stellen wenn dann nur vereinzelt ausgeschaltete Ger"ate aus (langweilig)
	\item Noch ist es m"oglich, entsprechende alte Ger"ate f"ur ein kleines Budget zu erwerben
	\item zumindest bei mir: Heute tiefere Fach- und Sachkenntnis als damals, als alles neu war ;)
	\item Ger"ate sind meist noch recht g"unstig gebraucht zu finden
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Dial-Up Network in a Box}
Das Portable Telefon + ISDN-Netz:
\begin{itemize}
	\item Auerswald COMmander Basic2 Nebenstellenanlage mit 8x S0, 16x a/b, 8x Up0 und 1x S2M/E1
	\begin{itemize}
		\item zum Anschluss von Modems und ISDN-TA
		\item sowohl f"ur die Teilnehmerseite, als ach f"ur BBSen
		\item eigentlich nicht mehr als 30 einzelne calls in 1x E1/S2M aggregieren
	\end{itemize}
	\item 1U Atom PC mit 4-port E1 (Digium/DAHDI) und FreeSwitch
	\begin{itemize}
		\item emuliert die VSt / das "offentliche Netz
	\end{itemize}
	\item Livingston Portmaster 3 mit 1x E1
	\begin{itemize}
		\item Nimmt Calls von Modems und ISDN-TA an
		\item Internet Access via PPP
		\item X.75/V.110 Weiterleitung via Telnet
	\end{itemize}
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Dial-Up Network in a Box}
\includegraphics[width=150mm]{dunb-physical.png}
\end{frame}

\begin{frame}{Dial-Up Network in a Box}
\includegraphics[width=140mm]{dunb-faceplate.jpg}
\end{frame}

\begin{frame}{Dial-Up Network in a Box}
\includegraphics[width=100mm]{dunb-wiring.jpg}
\end{frame}


\begin{frame}{Sammlung: Modems}
\begin{itemize}
	\item Sammlung diverser analoger Modems
	\item echte analoge Modems mit RS-232, keine WinModems/Softmodems
	\begin{itemize}
		\item diverse ELSA-Modelle
		\item ein par USRobitics
		\item diverse no-name-Modelle
	\end{itemize}
	\item Dutzende USB-RS232-Adapter zum Anschluss der Modems an moderne PC
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Sammlung: ISDN-Adapter}
\begin{itemize}
	\item aktive ISDN-TA mit RS-232
	\begin{itemize}
		\item brauchen keine Treiber, funktionieren mit jedem Computer
	\end{itemize}
	\item passive ISDN-Adapter
	\begin{itemize}
		\item brauchen Treiber, oft nur f"ur historische Betriebssysteme
		\item f"ur manche Leute ist gerade das reizvoll, ich bevorzuge generische TAs
	\end{itemize}
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Sammlung: Historische Laptops}
\begin{itemize}
	\item altes Modem an modernem Computer ist nur der halbe Spass
	\item Ein Satz (inzwichen 8) alter Laptops (286er bis Pentium 1)
	\item MS-DOS, Windows 3.11, OS/2, ...
	\item IDE-HDD soweit m"oglich durch CFlash oder PATA SSD ersetzt
	\item Benutzung mit RS-232 Modems / ISDN-TA, teils auch PCMCIA-Karten
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Infrastruktur / Dienste: PPP Dial-Up Internet}
\includegraphics[width=120mm]{dialup-from-linux.jpg}
\end{frame}

\begin{frame}{Infrastruktur / Dienste: Dial-Up in remote BBS}
\includegraphics[width=140mm]{dialup-to-telnet.png}
\includegraphics[width=120mm]{36c3-evanslify-eaglebbs-taiwan.png}
\end{frame}

\begin{frame}{Infrastruktur / Dienste: Dial-Up in lokale BBS}
Mehrere Optionen:
\begin{itemize}
	\item User/Terminal und BBS beide mit Modem/TA an lokalem {\it Network in a Box}
	\begin{itemize}
		\item braucht viel Hardware (Modems, Kabel, Ports an der PBX)
		\item begrenzte Zahl gleichzeitiger User
	\end{itemize}
	\item User/Terminal mit Modem/TA ueber Analog/ISDN zu Portmaster; von dort per telnet ins LAN
	\begin{itemize}
		\item ist dann eigentlich kein Unterschied zu dem setup f"ur {\it remote BBS}
		\item nicht ganz zo authentisch, aber skaliert nat"urlich leichter/besser
	\end{itemize}
\end{itemize}
\end{frame}


\begin{frame}{Sammlung: Historische Literatur (1985)}
\begin{columns}
	\begin{column}{0.48\textwidth}
		\includegraphics[width=0.8\textwidth]{sybex-mailbox_fuehrer.front.jpg}
	\end{column}
	\begin{column}{0.48\textwidth}
		\includegraphics[width=0.8\textwidth]{sybex-mailbox_fuehrer.smurf-o-box0001.jpg}
	\end{column}
\end{columns}
\end{frame}

\begin{frame}{Sammlung: Historische Literatur (1991)}
\begin{columns}
	\begin{column}{0.48\textwidth}
		\includegraphics[width=0.8\textwidth]{markt_technik-mailbox_fuehrer_91.front.jpg}
	\end{column}
	\begin{column}{0.48\textwidth}
		\includegraphics[width=0.8\textwidth]{markt_technik-mailbox_fuehrer_91.ame0001.jpg}
	\end{column}
\end{columns}
\end{frame}


\begin{frame}{Zukunftspl"ane / Physical Layer}
\begin{itemize}
	\item STM-1 Ring zwischen mehreren Setups (r"aumlich verteilt auf grosser Veranstaltung wie CCC)
	\begin{itemize}
		\item habe bereits mehrere STM-1 Add/Drop Multiplexer daheim
		\item habe ebenfalls zweiten PM3, Auerswald, etc
	\end{itemize}
	\item Integration von {\it Software Defined E1}
	\begin{itemize}
		\item Osmocom icE1usb: FPGA basierte E1 soft-PH/framer
		\item Osmocom E1 tracer: passives mitschneiden / analyse E1
	\end{itemize}
	\item Verbindung mit GSM Circuit Switched Data
	\begin{itemize}
		\item in Osmocom implementieren wir bislang nur voice + GPRS
		\item es gibt chancen, das sich das in 2021 "andert
	\end{itemize}
	\item Wenn ich je Hardware finde: V5.2-Zugangsnetz
	\item SIP-basiertes software modem basierend auf linphone
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Zukunftspl"ane / Protokolle}
\begin{itemize}
	\item Frame Relay
	\begin{itemize}
		\item Auch ein Linux 5.9 kann noch Frame Relay "uber HDLC!
		\item ich arbeite gerade berflich dran (kein Scherz)
		\begin{itemize}
			\item ich arbeite gerade berflich dran (kein Scherz)
			\item 24-port E1 mit Frame Relay unter Linux in 2020!
		\end{itemize}
		\item gibt schon etwas Cisco-Hardware in der Sammlung
		\item Frame Relay k"onnte man dann auch problemlos "uber STM-1 transportieren :)
	\end{itemize}
	\item IPX / NetWare setup?
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Zukunftspl"ane / Application Layer}
\begin{itemize}
	\item ZConnect: vollst"andiges ZERBERUS setup (BBS) mit CrossPoint (Client)
	\item vollst"andiges FIDO setup mit alter BBS-Software unter x86
	\item vollst"andiges FIDO setup mit moderner BBS-Software unter Linux
	\item alte Internet-Dienste
	\begin{itemize}
		\item gopher
		\item web 1.0
	\end{itemize}
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Zukunftspl"ane / LAN}
\begin{itemize}
	\item 10-Base-2
	\begin{itemize}
		\item einzelne Karten und einen Hub habe ich noch
		\item kann man heute in kleinem FPGA ohne externen PHY sprechen(!)
	\end{itemize}
	\item Token Ring (ich sammle langsam ein paar Karten)
	\item ARCnet?
\end{itemize}
\end{frame}


\begin{frame}{Mitmachen?}
\begin{itemize}
	\item Hardwarespenden erbeten; je "alter und obskurer umso besser (eine EWSD w"are eigentlich auch mal was!)
	\item Aufsetzen von historischer Mailboxsoftware, Vernetzung via UUCP, ZConnect oder FTN, {\it Bef"ullung mit Inhalt}
	\begin{itemize}
		\item Im Idealfall w"are man self-hosting, d.h. man koordiniert sich im Projekt "uber Z-Netz-Bretter, FIDO-Echos oder Newsgroups :)
	\end{itemize}
	\item Verbindung zwischen Systemen entweder "uber Modem-Emulatoren (-> telnet/ssh) oder Modems "uber VoIP?
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Danke / Fragen}
Danke an Mitstreiter (besonders tnt, evanslify) und alle verbleibenden SysOps!
%\includegraphics[width=70mm]{ip-nicht-telefonieren.jpg}
\includegraphics[width=70mm]{nichttelefonieren-52mm-quadrat.pdf}
\end{frame}

\begin{frame}{Further Reading (hyperlinked)}
\begin{itemize}
	\item \href{https://osmocom.org/projects/retro-bbs/wiki}{Projektseite im osmocom wiki}
	\item \href{https://osmocom.org/projects/e1-t1-adapter/wiki/E1_tracer}{Osmocom E1 Tracer}
	\item \href{https://osmocom.org/projects/e1-t1-adapter/wiki/ICE40_E1_USB_interface}{Osmocom icE1usb}
\end{itemize}
\end{frame}



\end{document}
